Enroller – Config

DOCUMENTACIÓN

Versión 1.0

Última Actualización el 07 de febrero de 2022

Tabla de contenido

[1 Configuración 1](#_Toc95129102)

# Configuración

La configuración se encuentra en el archivo config.dat. Es un archivo de texto que contiene una trama (60,11,900,2,0) codificada en base64 (NjAsMTEsOTAwLDIsMA==).

 La trama contiene los siguientes parámetros:

|  |  |
| --- | --- |
| Parámetro | valor |
| Timeout del sensor | 60 |
| WSQCompressionRatio | 11 |
| TemplateSize | 900 |
| TemplateMode | 1 (Ansi) y 2 (ISO) |
| ImageMode | 0 (Raw), 1 (WSQ)  |